
**Handleiding Huischeck Demo Kadaster**

Voor de demo worden 2 printers gebruikt:

* Labelprinter: Brother VC-500W



1: Wifi-knop 5: Printgleuf

2: Cassette-knop 6: Netstroom poort

3: Snij-sensor 7: (micro)-USB poort

4: Aan/uit knop

* Fotoprinter: Canon Selphy CP1000



Voordat de printers gebruikt kunnen worden voor de demo, moeten ze via de meegeleverde USB-kabels worden aangesloten op de laptop en moeten de bijbehorende drivers worden geinstalleerd. In de meeste gevallen worden de drivers automatisch geinstalleerd wanneer de printer voor de eerste keer wordt aangesloten op de laptop. Wanneer dit niet gebeurd, wordt hieronder uitgelegd hoe de drivers handmatig geinstalleerd kunnen worden:

**Brother VC-500W labelprinter**

Installatie drivers(alleen nodig indien drivers niet automatisch geinstallleerd worden)

* Sluit de printer via de stroomkabel aan op netstroom(nummer 6)
* Sluit de labelprinter via de USB-kabels aan op de laptop (nummer 7)
* Zet de labelprinter aan(nummer 4)
* Download de drivers van de labelprinter via de volgende site : <https://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=nl&lang=nl&prod=vc500weuk&os=10011>
* Selecteer ‘Auto select’ in het installatieprogramma.
* Vink onder Software ‘Printerdriver’ en ‘P-touch Editor5.x’ aan en klik op OK om de drivers te installeren.

Laden en vervangen cassettes

* Zet de labelprinter aan voor het vervangen van de cassette (nummer 4)
* Hou de cassette-knop enkele seconden ingedrukt, totdat het licht uit is (nummer 2)
* Verwijder de lege cassette door hem voorzichtig uit de achterkant van de labelprinter te trekken
* Verwijder de gele strip op de nieuwe cassette

**Let op: Zorg er voor dat bij het vervangen van de cassettes een cassette wordt gebruikt waar ‘50mm’ op staat. De cassette waar ‘C’ op staat is een reinigingscassette en hoeft alleen eenmalig gebruikt te worden wanneer de labels vlekken gaan vertonen.**

* Klik de nieuwe cassette in de labelprinter
* De printer zal een klein stukje label uitprinten om het laden te voltooien.

De labelprinter is een thermische printer en maakt daarom geen gebruik van inktcartridges.

**Canon Selphy CP1000 fotoprinter**

Installatie drivers(alleen nodig indien drivers niet automatisch geinstallleerd worden)

* Sluit de fotoprinter via de USB-kabels aan op de laptop
* Zet de fotoprinter aan(‘ON’ knop aan de bovenzijde)
* Download de drivers van de fotoprinter via de volgende site:

<https://www.canon.nl/support/consumer_products/products/printers/compact_photo/cd__cp_series/selphy_cp1000.aspx?type=drivers&language=&os=WINDOWS%2010%20(64-bit)>

* Selecteer ‘Europe, Middle East, Africa’ in het installatieprogramma.
* De printer wordt automatisch herkent indien de USB-kabel is aangesloten en de drivers worden geinstalleerd.

Laden papier

**Gebruik van de demo**

De demo is te vinden op <https://data.labs.pdok.nl/apps/huischeck/huischeck.html>

Printen QR-code

* Vul een adres in in de zoekbalk (straatnaam, huisnummer en woonplaats) en klik op ‘Check uw huis’
* Er verschijnt een kort overzicht met informatie over het desbetreffende adres en een QR-code
* Klik op ‘Print de QR-code’ on de QR-code
* Een nieuw venster opent met het Kadaster logo en de desbetreffende QR-code.
* Druk op ‘CTRL+P’ om het printvenster te openen.
* Selecteer de ‘Brother VC-500W’ printer
* Vul bij ‘Pagina’s’ een 1 in om enkel de eerste pagina te printen. De overige pagina’s bevatten witruimte en hoeven niet geprint te worden.
* Selecteer bij ‘Papierformaat’ 50 mm x 75 mm(2:3)
* Controleer eventueel in de voorbeeldweergave of de QR-code en het Kadaster logo mooi op 1 pagina’s vallen.
* Druk op print.
* Wanneer de labelprinter klaar is met printen zullen de 3 lampjes op de snij-sensor(nummer 3) omstebeurt gaan knipperen. Swipe met een vinger van links naar rechts over de sensor om het label met de QR-code af te snijden.

Printen fotokaart met SPARQL resulaten

* Download en open het Excelbestand GeoGebruikersfestival.xlsx. Dit bestand is te vinden op github: <https://github.com/PDOK/data.labs.pdok.nl/tree/master/apps/huischeck>
* Klik op Show Query om de code van de query te laten zien.
* Vul in de query op regel 10, 11 en 12 respectievelijk de woonplaats, straatnaam en het huisnummer in. De query is hoofdlettergevoellig, en het is ook belangrijk dat de exacte naam van de straat of woonplaats wordt ingevoerd zoals die beschreven is volgens het CBS. (Bijvoorbeeld ’S-Hertogenbosch ipv. Den Bosch)
* Klik op het pijltje rechtsboven in het queryveld om de query uit te voeren.
* Klik op ‘table’ en vervolgens op de downloadknop om de resultaten van de query als .csv te downloaden. Zorg er voor dat dit bestand in de map Deze PC – Downloads wordt opgeslagen.
* Klik in het Excelbestand op het kopje ‘Data’ en vervolgens op ‘Refresh All’. De data uit het zojuist gedownloade .csv bestand wordt nu weergegeven in het Excelbestand.
* Druk op ‘CTRL+P’ om het printvenster te openen.
* Selecteer de ‘Canon Selphy CP1000’ printer
* Druk op print.
* Om een volgende fotokaart met informatie uit te printen moet de nieuwe .csv tabel rechtstreeks over de heen worden opgeslagen, zodat de naam van de .csv tabel hetzelfde blijft (queryResults). Vervolgens kan met ‘Refresh All’ in het Excelbestand de nieuwe informatie worden geladen en geprint.